

**Агуулга**

Хуудас 1. Эхний нүүрэнд лого, нэр, зураг

Хуудас 2. Компаний тухай

Хуудас 3. Хяналтын Камер

Хуудас 4. Дууны систем, сүлжээний төхөөрөмжүүд болон бусад төхөөрөмжүүд: Галын дохиолол, богино долгионы гар станц, дагалдах хэрэгслүүд

Хуудас 5. Вэб болон програм хөгжүүлэлт, офсет хэвлэл

Хуудас 6. Холбоо барих

**Хуудас 1.**

Лого: logo700.png

Нэр: Галтхана солюшн ХХК

Зураг: ?

**Хуудас 2. Компаний тухай**

|  |  |
| --- | --- |
| Манай компани 2014 онд вэб технологи болон сүлжээний тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, нийлүүлэлтийн чиглэлээр байгуулагдсан. | **C:\wamp\www\firewall\web\images\favicon.png** |
| **C:\wamp\www\firewall\web\images\idea.jpg** | Бидны эрхэм зорилго Монгол улсын өнцөг булан бүрт шинэ шилдэг технологийг хүргэж, нэвтрүүлэх, технологийн шийдлийг ашиглан улс орны хөгжилд хувь нэмрээ оруулахад оршино. |
| Компанийн боловсон хүчин гадаад болон дотоодын мэргэжлийн их дээд сургууль төгссөн, мэргэжлийн хүрээнд 2-8 жил ажилласан туршлагатай ажилтнуудаас бүрдсэн. | **C:\wamp\www\firewall\web\images\team.jpg** |
| **C:\wamp\www\firewall\web\images\supply.jpg** | Манайх БНХАУ-ын CCTV, DAHUA, VINTRON брэндийн чанартай бүтээгдхүүнүүдийг үйлдвэрээс нь нийлүүлдэг. |

**Хуудас 3. Хяналтын камер**

**Хуудас 4. Дууны систем, сүлжээний төхөөрөмжүүд болон бусад төхөөрөмжүүд**: Галын дохиолол, богино долгионы гар станц, дагалдах хэрэгслүүд

**Дууны систем**

Бар, караоке, ресторанд зориулагдсан том болон жижиг чанга яригч

Сургууль цэцэрлэгт зориуулсан ханын чанга яригч

Супер маркет болон үйлчилгээний газар зориуулалттай хана болон таазны чанга яригч

Хурал лекц, сургалтын өрөөний чанга яригч болон микрофон болон өсгөгч

Гадаах зарлалын чанга яригч цагаан хоолой

Цэцэрлэгт хүрээлэн болон амралтын газарт зориуулсан чулуу болон амьтны дүрстэй дууны систем

Алсын зайн микрофон зэргийг нийлүүлж байна.

**Дагалдах хэрэгсэл**

2 чилын дууны кабел

Дагалдах хэрэгсэл

Сүлжээний утас cat5e cat6

Тэжээлийн утаснууд

Удирдлагын гар

Дүрс салаалагч

Камерын хөл

Никель

Төмөр

Хард диск

Тэжээлын блок

**Хуудас 5. Вэб хөгжүүлэлт**

* Байгууллагын танилцуулга вэб
* Варез, интертайнмент
* Байгууллагын дотоод вэб
* Эмнэлэгийн удирдлагын систем
* Офсит хэвлэл

**Хуудас 6. Холбоо барих**

Дотор суурилдаг DOME CAMER

Нягтрал: 800TVL/900TVL/1200TVL

Систем:PAL

Дуран : 3.6мм,4мм,6мм,8мм

Шөнийн харалт : 10м-30м

Ажиллах хэм : +10 -40

Дотор болон гадаах DOME CAMER

Нягтрал: 800TVL/900TVL/1200TVL

Систем:PAL

Дуран : 3.6мм,4мм,6мм,8мм

Шөнийн харалт : 10м-20м

Ажиллах хэм : +40 -40

Гадаа суурилуулдаг BULLET CAMER

Нягтрал: 800TVL/900TVL/1200TVL

Систем:PAL

Дуран : 3.6мм,4мм,6мм,8мм

Шөнийн харалт : 10м-30м

Ажиллах хэм : +40 -40